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1. Si la rueda “A” da 20 vueltas.

¿Cuántas vueltas da rueda “E”?
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a) 15
b) 30
c) 35

d) 40
e) 25

2. En la figura, se sabe que la rueda “A” da 24 vueltas por minuto. Al cabo de 5 minutos, ¿Cuántas vueltas más que la rueda “B” habrá dado la rueda A?
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a) 25
b) 30
c) 28

d) 20
e) 35

3. Si el engranaje “A”, se mueve como indica la flecha, indique cuáles se mueven en sentido horario.
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a) C y D
b) B, C y E

c) B

d) B y E

e) C y E

4. Si el engranaje “B” se mueve en el sentido de la flecha. Indicar cuáles se mueven hacia la izquierda.
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a) B y C
b) B y E
c) C y E

d) A, C y E
e) A y E

5. Si el engranaje “E” se mueven en el sentido de la flecha. Indique cuáles se mueven en sentido antihorario.
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a) C
b) A y B
c) A y C

d) D
e) C y D

6. ¿Cuántas ruedas giran en sentido antihorario?
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a) 2
b) 4
c) 3

d) 5
e) 6

7. Se tiene dos engranajes de 12 y 16 dientes, de los cuales uno da cinco vueltas más que el otro. ¿Cuántas vueltas da el que tiene más dientes?
a) 12

b) 24

c) 10
d) 20

e) 15
8.  En la figura los engranajes: A, B, C, Z de 8; 12; 16; …; 64 dientes respectivamente; si “A” da 72 vueltas por minuto. ¿Cuántas vueltas dará Z en media hora?
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a) 9
b) 45
c) 270

d) 10
e) 300

9.  En la siguiente figura los radios de las circunferencias de las ruedas miden 2cm y 8cm. Si la rueda mayor da 3 vueltas en sentido horario, y la rueda menor, 8 vueltas en el antihorario. ¿Cuál es la distancia entre A y B en su nueva posición en cm? 
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a) 80(+10
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c) 10(+4
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e) 10(6(+1)

10. Dos ruedas dentadas engranan una con otra. La primera tiene 66 dientes y la segunda 24. Si la primera da 12 vueltas por minuto, ¿al cabo de cuántos segundos se hallarán nuevamente en la posición de partida?

a) 12 s
b) 20 s

c) 23 s

d) 15 s
e) 10 s

11. En la figura A, B y C son engranajes con 30, 60 y 120 dientes respectivamente. “A” hace girar a “B” y éste hace girar a “C”. Cuándo “C” haya dado una vuelta completa, ¿Cuántas vueltas dará “A”?
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a) 1
b) 2
c) 3

d) 4
e) 5

12. En el sistema mostrado, ¿cuánto gira el engranaje de radio 3, si el engranaje de radio 5 gira un ángulo de 36°?tc "8.
En el sistema mostrado, ¿cuánto gira el engranaje de radio 3, si el engranaje de radio 5 gira un ángulo de 36°?"
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13. Calcular la longitud que recorre la rueda de radio 30 cm. como se muestra en la figura adjunta. Si el punto “A” vuelve a tener contacto con la superficie otras 10 veces y al detenerse el punto “B” se encuentra en contacto con la superficie.
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a) 600 ( cm.
b) 630 ( 
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14. [image: image28.bmp]Si R = 9 cm y r = 1 cm. ¿Cuántas vueltas da la rueda pequeña para ir del punto P al punto Q?

a) 2,5   

b) 2     

c) 3    

d) 4   

e) 1,5

15. [image: image29.bmp]El radio de la ruda es de 3 m y los radios de la superficie son como se indican. ¿Cuántas vueltas dará la rueda del punto A al punto B? (R en metros) 

a) R    
b) R /3      
c) 2R   

d) R/ 6     
e) R – 3

16. En la figura. ¿Qué diámetro debe tener B si se sabe que cuando C da 10 vueltas B da 8 y A da 6?

[image: image30.bmp]
a) 120 mm 

b) 145 mm     

c) 150 mm       

d) 200 mm 

e) 200 mm

17. En el sistema de engranajes mostrado, la rueda A de 30 dientes gira a 1 200 RPM accionado por un motor. El sistema nos permite obtener 75 RPM en la rueda D. Si el costo de fabricación es de S/.1 por diente, calcule cuánto se invirtió en fabricar este sistema sabiendo además que en material se gastó el doble de la fabricación.

(B y C tienen 120 y 25 dientes respectivamente)
[image: image31.wmf]
a) S/. 1 425


b) S/. 275


c) S/. 825

d) S/. 950


e) S/. 475

18. Se tiene 2 engranajes de diferentes tamaños, la rueda pequeña posee 8 dientes y la grande 24. Si el engranaje grande está fijo. ¿Cuántas vueltas girará el engranaje pequeño, si recorre todo el contorno exterior del engranaje grande hasta volver a su posición inicial?

  
a) 1        
b) 2        
c) 2,5          

d) 4
e) 5
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1. Si el engranaje “4” se mueve en sentido horario. Indicar cuales se mueven en sentido antihorario.

[image: image32.bmp]      

   a) 1; 2; 4 y 6         b) 2; 4 y 6        c) 1; 3 y 5 

   d) 3; 5; 7 y 8         e) 5; 7 y 8 

2. ¿En qué sentido gira la rueda E? 


a) En el mismo sentido que A

b) En sentido diferente a A

c) En el mismo sentido que B

d) En el mismo sentido que C

e) En sentido diferente que D

3. Si la polea “A” remueve en sentido antihorario, indique cuántas poleas se mueven en sentido horario. 

a) 3

b) 5

c) 4

d) 2

e) 1

4. En la figura, ¿Cuántas vueltas dará la polea   hasta chocar   con la pared?
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5. En la figura adjunta la rueda de 80 cm. de diámetro pasa de la posición A a la posición B, dando 6 vueltas completas, determinar la longitud del segmento AB.


       a) 380
[image: image16.wmf]p

cm          b) 240
[image: image17.wmf]p

cm     c) 4,80
[image: image18.wmf]p

cm 

       d) 490
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